
启用4G岗亭相机：


1、相机后台--设备维护---系统维护---升级设备，选择“UserApp_RM_10.15.bin”文件，进行升级；

2、相机后台--设备维护---配置管理---参数导入，选择“参数配置RM_MQTT.cfg”文件，进行导入；

3、相机后台要开启RTC。（配置路径：相机管理后台—高级设置—高级网络—PNDS—开启RTC）
（备注：相机软件版本要升级到2020111603版本及以上才有开启RTC选项，升级文件：RM_9.1.1.2020111603.bin）

4、登录云平台（智慧停车云），添加相机。位置：车场管理—相机管理，添加后，点击【编辑】，把相机模式改为MQTT。
   （单个相机单日500以内车牌识别数量，不看视频一个月消耗流量2G以内。）

5.在车场管理—通道管理，添加通道（给通道绑定相机）。

6.厂商后台的“个性化设置”页面里加了提交臻识秘钥入口，每个厂商自行联系臻识获取自己的秘钥，提交信息后在臻识后台绑定相机即可播放视频。


