
启用4G岗亭相机：

0、相机后台--设备维护---系统维护---升级设备，选择R3_20211109_定制版升级包，导入文件

1、相机后台--设备维护---系统维护---升级设备，选择“UserApp_R3.bin”文件，进行升级；

2、相机后台--设备维护---配置管理---参数导入，选择“参数配置 config_R3-00X.cfg”文件，方控选001，科发选002，选择后进行导入；

3、登录云平台（智慧停车云），添加相机。位置：车场管理—相机管理，添加相机后，点击【编辑】，把相机模式改为MQTT。
     （若绑定失败  提示  该相机未绑定厂商，则需要登录厂商账号-厂商后台-4G相机管理-添加相机）

4、在车场管理—通道管理，添加通道（给通道指定相机）。

5、厂商后台的“个性化设置”页面--->提交臻识秘钥入口，每个厂商自行联系臻识获取自己的秘钥 和 臻识后台账号
     并将相机序列号在臻识后台绑定，绑定后编辑开启音视频，即可播放视频。


